BusinessPhone – Dialog 4223 Professional / Dialog 3213

## Description

### Dialog 4223 Professional

1 Écran

3 x 40 caractères. Voir section Info écran.

2 Touches de fonction

Les fonctions dépendent de l'état des communications et apparaissent sur la dernière ligne de l'écran. Lorsque l'indication (voir écran) apparaît, appuyez sur la touche correspondante pour accéder à la fonction.

3 2nd

Cette touche permet d'accéder aux fonctions secondaires (ces fonctions sont affichées sur la deuxième ligne de la touche correspondante).

4 Message / Info

a. |  | Pour envoyer et recevoir des messages. Voir section Messages.

b. |  | Pour entrer des informations. Voir section Message d'absence.

5 Touches programmables à double fonction

Enregistrement de numéros et de fonctions de programmation.

6 Transfer / Diversion (Transfert / Déviation)

a. |  | Transfert d'un appel en cours. Voir section Pendant un appel.

b. |  | Activation/désactivation de la déviation. Voir section Déviation d'appels.

7 Inquiry / Conference (Appel interne / Conférence)

a. |  | Pour consulter un correspondant interne ou externe.

b. |  | Pour organiser une conférence téléphonique.

Voir section Pendant un appel.

8 Line 2 / Read & (Ligne 2 / Lire &)

a. |  | Touche de deuxième ligne pour les appels entrants et sortants.

b. |  | Lecture des informations. Voir section Message d'absence.

9 Line 1 / Save/Redial (Ligne 1 / Sauver/Recomposer)

a. |  | Touche de première ligne pour les appels entrants et sortants.

b. |  | Mémorisation ou recomposition d'un numéro externe. Voir section Appels sortants.

10 Mute (Secret)

Pour activer ou désactiver le micro. Voir sections Pendant un appel et Sonnerie silencieuse.

11 Activation/désactivation du haut-parleur

Pour activer ou désactiver le haut-parleur. Voir section Pendant un appel.

12 Headset (Casque)

Voir section Casque - Dialog 4223 Professional.

13 Contrôle du volume

Pour régler le volume. Également fonction espace/retour arrière en mode écriture.

14 Clear (Effacer)

Pour mettre fin à une communication ou effacer l'écran en mode programmation.

15 Microphone

16 Module de touches supplémentaire

17 touches programmables à double fonction par module. Quatre modules peuvent être connectés.

Remarque :

Utilisez exclusivement les modules de touches supplémentaires de type DBY 419 01.

17 Haut-parleur

18 Combiné avec fonction d'écoute amplifiée

Attention !

De petits objets métalliques peuvent rester accrochés dans la région du combiné.

#### Informations complémentaires

Dialog 3213 Executive

Touches du téléphone Dialog 4223 / Dialog 3213

Témoins lumineux

Info écran

Tonalités

© Ericsson Enterprise 2003