BusinessPhone — Dialog 4223 Professional/Dialog 3213
Połączenia wychodzące

## Numery skrócone

Dzięki numerom skróconym można realizować połączenia, naciskając tylko kilka przycisków. Często używane numery zewnętrzne są przechowywane w centrali jako wspólne numery skrócone.

Można przypisać swoje własne najczęściej używane numery, tzw. indywidualne numery skrócone, jako drugą funkcję dla przycisków programowalnych telefonu, dla przycisków na panelach lub dla przycisków 0–9 (telefon Dialog 4223 Professional).

Uwaga:

Funkcje włączane lub wyłączane za pomocą kodu, np. *32* i #32# (przypomnienie), można także zapisać jako indywidualne numery skrócone.

Są dwa sposoby programowania indywidualnego numeru skróconego lub funkcji:

#### Sposób 1 — za pomocą przycisku programowalnego

Indywidualne numery skrócone można przypisać przyciskom programowalnym i przyciskom na opcjonalnych panelach przycisków dodatkowych.

#### Sposób 2 — z klawiatury telefonu

W przypadku korzystania z telefonu Dialog 4223 Professional bez panelu przycisków dodatkowych, można przypisać 10 indywidualnych numerów skróconych przyciskom od 0 do 9. Oprócz tego można użyć przycisków programowalnych telefonu (patrz sposób 1).

Uwaga:

Jeśli telefon Dialog 4223 Professional zostanie wyposażony w opcjonalny panel przycisków dodatkowych, wszystkie numery skrócone przypisane przyciskom od 0 do 9 zostaną automatycznie przypisane 10 programowalnym przyciskom na pierwszym panelu przycisków.

© Ericsson Enterprise 2003