BusinessPhone – Dialog 4223 Professional/Dialog 3213
Сообщения

## Система общей голосовой почты

Если вы переадресуете ваш телефон на общий почтовый ящик, вызывающие абоненты смогут оставлять там свои сообщения. Разница между индивидуальным и общим почтовым ящиком в том, что общим почтовым ящиком могут пользоваться несколько пользователей.

#### Активация

Переадресация вашего номера на систему голосовой почты.

2nd

Нажмите клавишу «Вторая функция».

Diversion

Нажмите клавишу «Переадресация».

Наберите номер общего почтового ящика.

Узнайте у администратора системы ваш номер в системе голосовой почты.

2nd

Нажмите клавишу «Вторая функция».

Diversion

Нажмите клавишу «Переадресация».

Нажмите, чтобы завершить процедуру.

Когда включена переадресация на ваш почтовый ящик, индикатор переадресации будет гореть постоянно.

#### Выключение

2nd

Нажмите клавишу «Вторая функция».

Diversion

Нажмите клавишу «Переадресация».

#### Получение сообщений с внутреннего номера

Common Mailbox

Нажмите клавишу общего почтового ящика (запрограммировано заранее).

Во время этой процедуры у вас будет запрошен ваш внутренний номер и пароль. См. раздел Безопасность.

#### Получение сообщений с внешнего номера

Чтобы получить сообщения с внешнего номера:

Наберите номер вашей компании.

Наберите номер общего почтового ящика.

Во время этой процедуры у вас будет запрошен ваш внутренний номер и пароль.

Примечание:

Для получения сообщений с внешнего номера невозможно использовать пароль, заданный по умолчанию, 0000. Чтобы иметь возможность проверять сообщения с внешнего номера, вначале следует изменить пароль, см. раздел Изменение пароля.

© Ericsson Enterprise 2003