BusinessPhone – Dialog 4223 Professional/Dialog 3213
Описание

## Dialog 3213 Executive

1 Дисплей

3 строки по 40 символов. См. раздел Информация на дисплее.

2 Функциональные клавиши меню

Конкретная функция клавиши зависит от состояния связи и отображается в нижней строке дисплея. Если в описании действий встречается (см. дисплей), нажмите клавишу под соответствующей надписью на дисплее.

3 2nd – вторая функция

Клавиша для доступа ко второй функции клавиши (эти функции обозначены в нижней строке около соответствующей клавиши).

4 Message / Info (Сообщение / Информация)

a. |  | Отправка и получение сообщений. См. раздел Сообщения.

b. |  | Ввод информации. См. раздел Информация об отсутствии.

5 Программируемые клавиши двойного назначения (A–N)

Сохранение номеров, программирование функций.

6 Программируемая клавиша двойного назначения (C) / Клавиша переключения на наушники

a. |  | Сохранение номеров и программирование функций.

b. |  | Функция работы с наушниками доступна, только если установлен опциональный модуль (DBY 410 02). Клавиша переключения на наушники программируется администратором системы. См. раздел Аксессуары.

7 Transfer / Diversion (Перевод вызова / Переадресация)

a. |  | Перевод текущего вызова. См. раздел Во время разговора.

b. |  | Включение/Выключение переадресации. См. раздел Перенаправление вызовов.

8 Inquiry / Conference (Запрос / Конференц-связь)

a. |  | Запрос внешнему или внутреннему абоненту.

b. |  | Организация телефонной конференции. См. раздел Во время разговора.

9 Line 2 / Read & (Линия 2 / Чтение информации)

a. |  | Вторая линия для входящих и исходящих вызовов.

b. |  | Чтение информации. См. раздел Информация об отсутствии.

10 Line 1 / Save/Redial (Линия 1 / Сохранение/Повторный набор)

a. |  | Первая линия для входящих и исходящих вызовов.

b. |  | Сохранение или повторный набор внешнего номера. См. раздел Исходящие вызовы.

11 Регулировка громкости

Настройка громкости. В режиме ввода текста – пробел или удаление последнего символа. 12

Выключение микрофона

Включение или выключение микрофона. См. раздел Во время разговора.

13 Вкл./выкл. громкоговорителя

Включение или выключение громкоговорителя. См. раздел Во время разговора.

14 Очистка

Прекращение разговора или очистка дисплея при программировании.

15 Микрофон

16 Дополнительная клавишная панель (A–Q)

17 программируемых клавиш двойного назначения на каждой панели. Можно подключить до четырех дополнительных панелей.

Примечание:

Если подключаются одна или две клавишные панели, можно использовать клавишную панель модели DBY 409 01. Если же используются три или четыре клавишные панели, все они должны быть модели DBY 409 02.

17 Громкоговоритель

18 Трубка с функцией для слабослышащих

Обратите внимание:

Трубка может притягивать мелкие металлические предметы в области динамика.

© Ericsson Enterprise 2003