BusinessPhone – Dialog 4223 Professional/Dialog 3213
Utgående samtal

## Kortnummer

Med hjälp av kortnummer kan du slå ett nummer med bara ett par knapptryckningar. Vanliga externa nummer lagras som gemensamma kortnummer i växeln.

Dina egna mest använda externa nummer – s.k. egna kortnummer – kan lagras och användas på de programmerbara knapparnas sekundära funktion, på expansionsknappsatserna eller på knapparna 0 till 9 (Dialog 4223 Professional).

Obs!

Funktioner som aktiveras/avaktiveras genom att man slår en sifferkod, t.ex. *32* och #32# för påminnelse, kan också lagras som eget kortnummer.

Det finns två sätt att programmera ett eget kortnummer eller en funktion:

#### Alternativ 1 – Via en programmerbar knapp

Egna kortnummer kan även programmeras på de programmerbara knapparna och på expansionsknappsatserna.

#### Alternativ 2 – Via knappsatsen

Om du använder Dialog 4223 Professional utan extra knappsats kan du programmera 10 egna kortnummer på knapparna 0 till 9. Du kan dessutom programmera telefonens programmerbara knappar (se alternativ 1).

Obs!

Om du uppgraderar din Dialog 4223 Professional-telefon med en extra knappsats lagras alla kortnummer som har programmerats via knappsatsen på knapparna 0 till 9 på de 10 första programmerbara knapparna på den första expansionsknappsatsen.

© Ericsson Enterprise 2003