BusinessPhone – Dialog 4223 Professional/Dialog 3213
Lähtevät puhelut

## Lyhytnumerot

Lyhytnumeroita käyttämällä voit soittaa puheluja painamalla vain muutamaa näppäintä. Usein käytetyt ulkonumerot tallennetaan yhteisiksi lyhytnumeroiksi vaihteeseen.

Useimmin tarvitsemasi henkilökohtaiset ulkonumerot (yksilölliset lyhytnumerot) voidaan tallentaa ohjelmoitavien näppäimien toiselle tasolle, lisänäppäimistöön tai näppäimiin 0–9 (Dialog 4223 Professional).

Huom.

Toiminnot, jotka aktivoidaan tai poistetaan käytöstä valintakoodin avulla (esim. muistutus *32* ja #32#), voidaan tallentaa myös yksilöllisiksi lyhytnumeroiksi.

Yksilöllinen lyhytnumero tai toiminto voidaan ohjelmoida kahdella tavalla:

#### Vaihtoehto 1 – Ohjelmoitavan näppäimen avulla

Yksilölliset lyhytnumerot voidaan ohjelmoida ohjelmoitaviin näppäimiin ja lisänäppäimistöön.

#### Vaihtoehto 2 – Näppäimistön avulla

Jos käytössäsi on Dialog 4223 Professional -puhelin, jossa ei ole lisänäppäimistöä, voit ohjelmoida 10 yksilöllistä lyhytnumeroa näppäimiin 0–9. Lisäksi voit ohjelmoida ohjelmoitavat näppäimet puhelimeen (ks. vaihtoehto 1).

Huom.

Jos päivität Dialog 4223 Professional -puhelimen lisänäppäimistöllä, kaikki lyhytnumerot, jotka on ohjelmoitu näppäimistön näppäimiin 0–9, tallennetaan automaattisesti ensimmäisen näppäimistön ensimmäisiin 10 ohjelmoitavaan näppäimeen.

© Ericsson Enterprise 2004