BusinessPhone – Dialog 4223 Professional / Dialog 3213
Fonctions de groupe

## Sonnerie générale

Cette fonction permet à toutes les extensions du système (y compris celle de l'opérateur ou de l'opératrice) d'intercepter un appel à partir d'une extension programmée au préalable comme extension avec sonnerie générale.

Entrez le code d'interception de sonnerie générale.

Demandez-le à votre administrateur système.

Vous êtes alors immédiatement connecté au correspondant. Si deux extensions ou plus tentent simultanément de répondre à un appel à partir de l'extension de sonnerie générale, seule la première peut intercepter cet appel. Les autres extensions obtiendront la tonalité de numéro non attribué et leurs écrans afficheront le message . Cette même tonalité sera également émise si vous entrez le code d'accès à la sonnerie générale et qu'aucun appel n'est en attente sur l'extension avec la sonnerie générale.

Remarque :

Vous pouvez également programmer le code de sonnerie générale sur une touche de fonction.

© Ericsson Enterprise 2004