BusinessPhone – Dialog 4223 Professional / Dialog 3213
Andere nuttige eigenschappen

## Least cost routing

Het Least Cost Routing (LCR) systeem kiest automatisch de goedkoopste manier om een verbinding met het gewenste externe nummer tot stand te brengen. Vraag uw systeembeheerder, of deze functie in uw systeem geïnstalleerd is.

Indien de aansluiting voor het gebruik van de LCR werd geconfigureerd, wordt ieder extern gesprek geanalyseerd en de goedkoopste routing wordt gekozen.

#### Gebruik least cost routing

Kies het (de) cijfer(s) voor de toegang tot de externe lijn en het gewenste algemene nummer.

De gewone weg om een uitgaand extern gesprek te voeren.

Notitie:

Het is afhankelijk van de systeemconfiguratie, welk cijfer gedrukt moet worden voor een externe lijntoegang.

#### Least Cost Routing bellen

Indien de LCR in uw systeem werd geïnstalleerd, maar uw aansluiting niet voor het automatische gebruik geconfigureerd is, kunt u de goedkoopste verbinding krijgen door de LCR code te kiezen vooraleer u een extern nummer kiest.

Voer de LCR code in.

Vraag uw systeembeheerder naar de LCR code.

Notitie:

Het is afhankelijk van de systeemconfiguratie, welk cijfer gedrukt moet worden voor een externe lijntoegang.

U kunt de LCR code ook op een functietoets programmeren.

© Ericsson Enterprise 2004