BusinessPhone – Dialog 4223 Professional / Dialog 3213
Descrição

## Informações no display

O display lhe ajudará nos seus trabalhos, dando-lhe instruções passo a passo. Quando não estiver usando seu telefone, a linha superior do display apresenta informação de caráter geral. A linha intermediária mostra o seu nome e o número de ramal. A linha inferior indica a função atual das teclas do menu.

Durante uma chamada interna, a linha intermediária exibe o nome do chamador, o número do diretório e o estado.

Se fizer uma chamada interna a alguém que tenha ativado o redirecionamento, a primeira linha mostra o nome e o número de ramal da pessoa que você chamou, e a linha intermediária mostra para onde foi redirecionada a chamada.

Durante uma chamada de entrada externa, a linha intermediária exibe o número e o estado do chamador.

O fornecimento de números de chamada externos depende da rede. Se os números não forem fornecidos, o display mostra 'EXTERNO' e o número do diretório da linha externa. Mesmo se eles forem fornecidos, pode acontecer que os chamadores ocultem os seus números. Neste caso o display mostra 'PRIVADO'.

Se houver um nome disponível para o número do chamador externo, o nome e o número serão mostrados no display. (Por favor contate o seu administrador de sistema para saber se a característica 'Apresentação do nome para chamadas externas' está disponível no seu sistema).

#### Informações de estado

Informações de estado durante as chamadas internas:

|  |  |  | O número chamado está bloqueado. |
|  |  |  | O ramal chamado está ocupado. |
|  |  |  | Chamada de entrada. |
|  |  |  | Conferência telefônica. |
|  |  |  | Congestionamento no sistema. |
|  |  |  | Chamada RDSI, o sigilo de número está ativado no ramal chamado/que chama. |
|  |  |  | O ramal chamado está livre. |
|  |  |  | O ramal chamado está livre na linha 2. |
|  |  |  | O número está incompleto. |
|  |  |  | Intercalação. |
|  |  |  | Não está autorizado atendimento de chamadas de entrada a partir da campainha comum. |
|  |  |  | O ramal chamado colocou uma chamada em retenção. |
|  |  |  | A chamada é retida. |
|  |  |  | Rechamada de uma chamada individual que foi colocada em retenção. |
|  |  |  | Modo de conversação. |
|  |  |  | O número teclado não está disponível. |
|  |  |  | Número desconhecido. |
|  |  |  | Modo em espera. |
|  |  |  | O ramal chamado dispõe de informação de texto gravada. |
|  |  |  | O ramal chamado dispõe de informação de voz gravada. |
|  |  |  | Chamadas perdidas |
|  |  |  | Indica a temperatura externa e a tendência (sobe ou baixa) se seu sistema telefônico dispor de sensor opcional de temperatura. |

© Ericsson Enterprise 2004