BusinessPhone — Dialog 4223 Professional/Dialog 3213
Informacje o kosztach połączeń

## Zintegrowana kontrola systemu

Aby nie utracić wskazań liczników podczas zmieniania konfiguracji systemu, można przeprowadzić zintegrowaną kontroę systemu. Pozwala ona na odczytanie wskazań wszystkich liczników, które nie zostały skasowane przed rozpoczęciem konfiguracji. Do zainicjowania kontroli systemu potrzebny jest specjalny poziom dostępu. (Informacje o tym, czy ta funkcja jest dostępna w telefonie, można uzyskać od administratora systemu).

Naciśnij.

(Jest to ta sama procedura, która służy do odczytywania łącznego kosztu.)

Naciśnij, aby zainicjować kontrolę systemu (patrz wyświetlacz).

Jeżeli zostanie wykryty błąd, na wyświetlaczu pojawi się następujący komunikat:

Naciśnij, aby wyświetlić nieprawidłowe zapisy (patrz wyświetlacz).

Na wyświetlaczu pojawią się informacje o pierwszym błędnym zapisie w systemie. Na wyświetlaczu pojawią się numery wewnętrzne, które zostały usunięte podczas zmiany konfiguracji systemu, oraz koszty związane z tymi numerami.

Naciśnij, aby przejrzeć nieprawidłowe zapisy (patrz wyświetlacz).

Naciśnij, aby przełączyć się z odczytu liczby impulsów na odczyt kosztu połączenia (patrz wyświetlacz).

Naciśnij, aby skasować nieprawidłowy zapis (patrz wyświetlacz).

W takim przypadku wydruk nie zostanie zainicjowany.

Naciśnij, aby powrócić do poprzedniego menu (patrz wyświetlacz).

© Ericsson Enterprise 2004