BusinessPhone — Dialog 4223 Professional/Dialog 3213
Połączenia wychodzące

## Numery skrócone

Używając numerów skróconych można uprościć wykonywanie połączeń przy użyciu kilku przycisków. Często używane numery wewnętrzne są zapamiętywane w centrali jako wspólne numery skrócone.

Własne najczęściej używane numery zewnętrzne - tzn. indywidualne numery skrócone - można przypisać jako drugą funkcję przycisków programowalnych telefonu, do przycisków znajdujących się na opcjonalnym panelu lub do przycisków 0 to 9 telefonu (Dialog 4223 Professional).

Uwaga:

Funkcje włączane/wyłączane za pomocą kodu, np. *32* i #32# przypomnienie, można także zapisać jako indywidualne numery skrócone.

Są dwa sposoby programowania indywidualnego numeru skróconego lub funkcji:

#### Sposób 1 - za pomocą przycisku programowalnego

Indywidualne numery skrócone można przypisać przyciskom programowalnym i przyciskom na opcjonalnych panelach przycisków dodatkowych.

#### Sposób 2 - z klawiatury telefonu

W przypadku korzystania z telefonu Dialog 4223 Professional bez panelu przycisków dodatkowych można przypisać 10 indywidualnych numerów skróconych przyciskom 0 do 9. Oprócz tego można użyć przycisków programowalnych telefonu (patrz sposób 1).

Uwaga:

Jeśli telefon Dialog 4223 Professional zostanie wyposażony w opcjonalny panel przycisków dodatkowych, wszystkie numery skrócone przypisane przyciskom 0 do 9 zostaną automatycznie przypisane 10 programowalnym przyciskom na pierwszym panelu przycisków.

© Ericsson Enterprise 2004