BusinessPhone – Dialog 4223 Professional/Dialog 3213
Исходящие вызовы

## Сокращенные номера

Используя сокращенные номера, вы можете выполнять нужные вызовы с помощью нажатия всего нескольких клавиш. Часто используемые внешние номера сохраняются на учрежденческой АТС в виде «общих сокращенных номеров».

Ваши индивидуальные внешние чаще всего используемые номера (называемые сокращенными номерами) можно сохранять и обращаться к ним с использованием второго слоя программируемых клавиш телефона, дополнительной наборной панели или цифровых клавиш 0 - 9 (Dialog 4223 Professional).

Примечание:

Функции, активируемые/деактивируемые с помощью цифрового кода, например, *32* и #32# для функции напоминания, тоже можно сохранять как индивидуальные сокращенные номера.

У вас есть две возможности для программирования индивидуальных сокращенных номеров или функций:

#### Вариант 1 - С использованием программируемых клавиш

Индивидуальные сокращенные номера можно запрограммировать для программируемых клавиш или дополнительной наборной панели.

#### Вариант 2 - С помощью номеронабирателя

При использовании телефона Dialog 4223 Professional без дополнительной наборной панели можно запрограммировать 10 индивидуальных сокращенных номеров на клавишах 0 - 9. Помимо этого можно запрограммировать программируемые клавиши на телефоне (см. вариант 1).

Примечание:

При использовании Dialog 4223 Professional с дополнительной панелью клавиш все индивидуальные сокращенные номера, запрограммированные с использованием номеронабирателя, будут автоматически сохраняться в первых 10 программируемых клавишах на первой панели.

© Ericsson Enterprise 2004