BusinessPhone – Dialog 4223 Professional/Dialog 3213
Сообщения

## Система общей голосовой почты

Если вы переадресуете ваш телефон на общий почтовый ящик, вызывающие абоненты смогут оставлять там свои сообщения. Разница между индивидуальным и общим почтовыми ящиками в том, что общим почтовым ящиком могут пользоваться несколько пользователей.

#### Включение

Переадресация вашего добавочного номера в систему почтовых ящиков.

2nd

Нажмите клавишу «Вторая функция».

Diversion

Нажмите клавишу «Переадресация».

Введите номер общего почтового ящика.

Узнайте у администратора системы ваш номер в системе голосовой почты.

2nd

Нажмите.

Diversion

Нажмите клавишу «Переадресация».

Нажмите, чтобы закончить процедуру.

Когда включена переадресация в ваш почтовый ящик, индикатор переадресации светится постоянно.

#### Выключение

2nd

Нажмите.

Diversion

Нажмите клавишу «Переадресация».

#### Получение сообщений с внутреннего номера

Common Mailbox

Нажмите клавишу общего почтового ящика (запрограммировано заранее).

Во время выполнения этой процедуры вас попросят ввести свой добавочный номер и пароль. См. раздел Безопасность.

#### Получение сообщений с внешнего номера

Чтобы получить сообщения с внешнего номера:

Наберите номер телефона вашей компании.

Введите номер общего почтового ящика.

Во время выполнения этой процедуры вас попросят ввести свой добавочный номер и пароль.

Примечание:

Вы не можете использовать пароль по умолчанию (0000) для получения сообщений с внешнего номера. Если вы хотите проверить свои сообщения с внешнего номера, то вам потребуется сначала изменить свой пароль, см. раздел Изменение пароля.

© Ericsson Enterprise 2004