BusinessPhone – ACD-supervisor
Udgående opkald

## Kortnumre

Når du bruger kortnumre, kan du nemt ringe op ved at trykke på et par taster. Ofte anvendte eksterne numre gemmes som “fælles kortnumre” i omstillingen.

Dine personlige og mest anvendte eksterne numre – kaldet individuelle kortnumre – kan gemmes og bruges på det 2. niveau af de programmerbare taster på telefonen, på sidemodulet eller på tasterne 0 til 9 (Dialog 4223 Professional).

Bemærk:

Funktioner, der aktiveres/deaktiveres via en opkaldskode, f.eks. *32* og #32# for påmindelse, kan også gemmes som individuelle kortnumre.

Du kan programmere individuelle kortnumre eller en funktion på to måder:

#### Mulighed 1 – Via en programmerbar tast

Individuelle kortnumre kan programmeres på de programmerbare taster og på de ekstra sidemoduler.

#### Mulighed 2 – Via tastaturet

Hvis du bruger Dialog 4223 Professional uden et tastpanel, kan du programmere 10 individuelle kortnumre på tasterne 0 til 9. Derudover kan du programmere de programmerbare taster på telefonen (se mulighed 1).

Bemærk:

Hvis du opgraderer din Dialog 4223 Professional-telefon med et ekstra tastpanel, gemmes alle de kortnumre, der er programmeret via tastaturet automatisk på tasterne 0 til 9 på de første 10 programmerbare taster på tastpanelet.

© Ericsson Enterprise 2004