BusinessPhone – ACD-valvoja
Tilasto > Ohjelmointitila

## Tavoiteaikojen määrittäminen

Kuten edellä on mainittu, mittausajanjaksoon voidaan määrittää kaksi tavoiteaikaa erikseen kullekin ACD-ryhmälle.

Tavoiteaika 1 (T1):

Paina näitä.

Kuittaus

Paina tätä (esiohjelmoitu).

Tai:

Vaihto

Paina näitä.

Valitse ACD-ryhmän numero (soittonumero).

Kuittaus

Paina tätä (esiohjelmoitu).

Anna tavoiteaika (0–255 s).

Kuittaus

Paina tätä (esiohjelmoitu).

Jos teit kirjoitusvirheen, voit poistaa edellisen merkin painamalla äänenvoimakkuuden pienennysnäppäintä.

Lopeta ohjelmointi painamalla tätä.

Puhelin palaa normaalitilaan.

Tavoiteaika 2 (T2):

Paina näitä.

Toimi edellä kuvatulla tavalla.

© Ericsson Enterprise 2004