BusinessPhone – ACD Supervisor
Statistieken > Programmeermodus

## Grenstijden bepalen

Zoals reeds vermeld, kunt u twee grenstijden in uw opnameperiode vastleggen, voor iedere ACD-groep individueel.

Grenstijd 1 (T1):

Kies.

Kies

Druk (voorgeprogrammeerd).

Of:

2de

Druk.

Kies het nummer van de ACD-groep (gespreksnummer).

Kies

Druk (voorgeprogrammeerd).

Voer de grenstijd in (0 - 255 sec.).

Kies

Druk (voorgeprogrammeerd).

In geval van een typefout, druk de volume verminderen toets om het laatst ingevoerde cijfer te wissen.

Druk om programmeren te beëindigen.

Het telefoontoestel keert terug naar de normale modus.

Grenstijd 2 (T2):

Kies.

Volg dezelfde procedure als boven vermeld.

© Ericsson Enterprise 2004