BusinessPhone – Диспетчер ACD

## Описание

### Dialog 4223 Professional

1 Дисплей

3 строки по 40 символов. См. раздел Информация на дисплее.

2 Функциональные клавиши меню

Конкретная функция клавиши зависит от состояния связи и отображается в нижней строке дисплея. Если в описании действий встречается (см. дисплей), нажмите клавишу под соответствующей надписью на дисплее.

3 2nd – вторая функция

Клавиша для доступа ко второй функции клавиши (эти функции обозначены в нижней строке около соответствующей клавиши).

4 Message / Info (Сообщение / Информация)

a. |  | Отправка и получение сообщений. См. раздел Сообщения.

b. |  | Ввод информации. См. раздел Информация об отсутствии.

5 Программируемые клавиши двойного назначения

Сохранение номеров, программирование функций.

6 Transfer / Diversion (Перевод вызова / Переадресация)

a. |  | Перевод текущего вызова. См. раздел Во время разговора.

b. |  | Включение/Выключение переадресации. См. раздел Перенаправление вызовов.

7 Inquiry / Conference (Запрос / Конференц-связь)

a. |  | Запрос внешнему или внутреннему абоненту.

b. |  | Организация телефонной конференции. См. раздел Во время разговора.

8 Line 2 / Read & (Линия 2 / Чтение информации)

a. |  | Вторая линия для входящих и исходящих вызовов.

b. |  | Чтение информации. См. раздел Информация об отсутствии.

9 Line 1 / Save/Redial (Линия 1 / Сохранение/Повторный набор)

a. |  | Первая линия для входящих и исходящих вызовов.

b. |  | Сохранение или повторный набор внешнего номера. См. раздел Исходящие вызовы.

10 Выключение микрофона

Включение или выключение микрофона. См. разделы Во время разговора и Беззвучный вызов.

11 Вкл./выкл. громкоговорителя

Включение или выключение громкоговорителя. См. раздел Во время разговора.

12 Наушники

См. раздел Наушники – Dialog 4223 Professional.

13 Регулировка громкости

Настройка громкости. В режиме ввода текста – пробел или удаление последнего символа. 14

Очистка

Прекращение разговора или очистка дисплея при программировании.

15 Микрофон

16 Дополнительная клавишная панель

17 программируемых клавиш двойного назначения на каждой панели. Можно подключить до четырех дополнительных панелей.

Примечание:

Используйте только дополнительные клавишные панели типа DBY 419 01.

17 Громкоговоритель

18 Трубка с функцией для слабослышащих

Обратите внимание:

Трубка может притягивать мелкие металлические предметы в области наушника.

#### Подробная информация

Dialog 3213 Executive

Клавиши телефонов Dialog 4223/Dialog 3213

Сигналы ламп

Информация на дисплее

Тоны

© Ericsson Enterprise 2004