BusinessPhone – Диспетчер ACD
Описание

## Информация на дисплее

Дисплей помогает вам работать с телефоном, предлагая пошаговые инструкции. Когда телефон находится в режиме ожидания, в верхней строке показываются общие сведения. В средней строке показывается ваше имя и номер телефона. В нижней строке отображается текст для клавиш меню.

Во время внутреннего разговора в средней строке показывается имя другого абонента, номер телефона и состояние.

Если вы производите внутренний вызов абоненту, который включил переадресацию, то в первой строке показывается имя и номер телефона вызванного вами абонента, а в средней – куда переадресован ваш вызов.

Во время входящего внешнего разговора в средней строке показывается имя другого абонента, номер телефона и состояние (если вы подключены к соединительной линии ISDN).

#### Сведения о состоянии

Информация о состоянии во время внутренних вызовов:

|  |  |  | Вызываемый номер заблокирован. |
|  |  |  | Вызываемая линия занята. |
|  |  |  | Входящий вызов. |
|  |  |  | Конференц-связь. |
|  |  |  | Перегрузка системы. |
|  |  |  | Вызов ISDN, на вызывающей/вызываемой линии включен запрет отображения номера. |
|  |  |  | Вызываемая линия свободна. |
|  |  |  | Вызываемый номер свободен по линии 2. |
|  |  |  | Номер набран не полностью. |
|  |  |  | Вмешательство. |
|  |  |  | Подхват входящих вызовов с общего звонка не разрешен. |
|  |  |  | Вызывающая линия произвела удержание вызова на линии |
|  |  |  | Вызов удержан. |
|  |  |  | Возврат вызова, для которого произведено индивидуальное удержание. |
|  |  |  | Голосовой режим. |
|  |  |  | Набранный номер недоступен. |
|  |  |  | Номер неизвестен. |
|  |  |  | Режим постановки в очередь. |
|  |  |  | Для вызываемого номера имеется сохраненная текстовая информация. |
|  |  |  | Для вызываемого номера имеется сохраненная голосовая информация. |
|  |  |  | Температура на улице и направление ее изменения (теплеет или холодает), если ваша телефонная система оборудована дополнительным датчиком температуры. |

© Ericsson Enterprise 2004