BusinessPhone – ACD-övervakare
Statistik > Programmeringsläge

## Definiera tröskelvärden

Som nämndes ovan kan du definiera två tröskelvärden för mätningsperioden. Värdena anges separat för varje ACD-grupp.

Tröskelvärde 1 (T1):

Mata in.

Retur

Tryck (förprogrammerad).

Eller:

2:a

Tryck.

Slå ACD-gruppens nummer (telefonnummer).

Retur

Tryck (förprogrammerad).

Ange tröskeltid (0–255 s).

Retur

Tryck (förprogrammerad).

Tryck på volym ned-knappen för att radera den senaste siffran om du har slagit fel nummer.

Tryck för att slutföra programmeringen.

Telefonen återgår till normalläget.

Tröskelvärde 2 (T2):

Mata in.

Följ samma procedur som ovan.

© Ericsson Enterprise 2004