BusinessPhone – Dialog 4224 Operator / Dialog 3214
Appels sortants

## Intrusion et libération forcée

Si l'extension appelée est occupée, vous pouvez interrompre les appels en cours et donner la priorité aux nouveaux appels. Pour effectuer une intrusion sur l'extension occupée :

Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée (voir écran).

L'écran affiche le correspondant de l'extension occupée.

Speech

Appuyez sur cette touche.

Speech

Appuyez sur cette touche pour effectuer une intrusion.

Vous entendez alors une tonalité d'avertissement. Informez l'extension du nouvel appel.

Sélectionnez l'option 1 ou 2.

#### Option 1

L'extension accepte l'appel :

Speech

Rappuyez sur cette touche.

Le correspondant en communication avec l'extension est déconnecté.

Speech

Appuyez sur cette touche.

Vous êtes en communication avec l'appelant. Informez-le.

Appuyez sur cette touche pour transférer l'appel.

#### Option 2

L'extension demande à ce que l'appelant patiente :

Speech

Appuyez sur cette touche.

Speech

Rappuyez sur cette touche.

Vous êtes en communication avec l'appelant. Informez-le.

Appuyez sur cette touche pour transférer l'appel.

L'appel est transféré automatiquement lorsque l'extension se libère.

Remarque :

Si l'intrusion n'est pas autorisée, demandez à l'appelant de rappeler.

© Ericsson Enterprise 2003