BusinessPhone – Dialog 4224 Operator / Dialog 3214
Description

## Info écran

Les instructions pas à pas qui s'affichent sur l'écran vous expliquent comment utiliser votre téléphone.

L'écran inclinable se compose de 5 lignes pouvant contenir chacune 40 caractères. Les champs sur l'écran indiquent les informations suivantes :

Lorsque votre téléphone n'est pas utilisé, la première ligne (supérieure) affiche la date, l'heure, la température, le nom et le numéro de l'extension. La deuxième ligne donne des informations sur la file d'attente. La ligne inférieure vous indique les fonctions disponibles.

Au cours d'un appel externe sortant, la troisième ligne indique le numéro d'annuaire de la ligne réseau ainsi que le numéro de téléphone composé/connecté. La quatrième ligne affiche le type d'appel.

Au cours d'un appel interne, le numéro de l'extension et l'état des communications sont affichés sur la troisième ligne. La quatrième ligne affiche le nom de l'appelant.

Si vous effectuez un appel interne vers une personne qui a activé une déviation, les première et seconde lignes indiquent le nom et le numéro de l'extension de la personne que vous avez appelée, et les troisième et quatrième lignes vous informent que l'appel est dévié.

Au cours d'un appel externe entrant, la troisième ligne indique le numéro d'annuaire de la ligne réseau ainsi que l'état des communications. La quatrième ligne affiche le numéro de téléphone de l'appelant et le type d'appel.

#### Informations d'état

Les informations relatives à l'état des appels entrants et sortants apparaissent parfois sous la forme d'abréviations et parfois en entier :

|  |  |  | Récepteur de l'appel radio non utilisé. |
|  |  |  | Numéro ou fonction verrouillée. |
|  |  |  | Extension occupée (l'état de la file d'attente est affiché). |
|  |  |  | Appel commandé exécuté. |
|  |  |  | Système encombré, impossible de transférer l'appel. |
|  |  |  | Nombre d'appels en attente dans la file d'attente commune. |
|  |  |  | Appel dévié. |
|  |  |  | Ligne 1 libre sur l'extension appelée. |
|  |  |  | Ligne 1 occupée sur l'extension appelée, mais ligne 2 libre. |
|  |  |  | Nombre d'appels en attente dans la file d'attente individuelle. |
|  |  |  | Communication directe. |
|  |  |  | Le numéro était incomplet. |
|  |  |  | Informations vocales activées. |
|  |  |  | Informations textuelles activées. |
|  |  |  | Informations textuelles ou vocales archivées sur l'extension appelée. |
|  |  |  | Appel interne. |
|  |  |  | Intrusion dans l'appel en cours. |
|  |  |  | Identification des appels malveillants acceptée. |
|  |  |  | Identification des appels malveillants refusée. |
|  |  |  | Coût des appels. |
|  |  |  | Aucune réponse à l'appel précédent. |
|  |  |  | Rappel d'une communication précédente. |
|  |  |  | Appel externe entrant renvoyé à l'opérateur ou l'opératrice. |
|  |  |  | Extension soumise à restriction, impossible de traiter les appels. |
|  |  |  | Sonnerie annonçant un appel. |
|  |  |  | Appels en chaîne. |
|  |  |  | Communication. |
|  |  |  | Appel transféré. |
|  |  |  | Numéro non attribué. |
|  |  |  | Appel radio en attente. |
|  |  |  | Indique la température extérieure et la tendance (vers le haut ou le bas) si votre système téléphonique est équipé d'un thermomètre disponible en option. |

© Ericsson Enterprise 2003