BusinessPhone – Dialog 4224 Operator / Dialog 3214
Fonctions de groupe

## Sonnerie générale

Cette fonction permet à toutes les extensions du système (y compris celle de l'opérateur ou de l'opératrice) d'intercepter un appel à partir d'une extension programmée au préalable comme extension avec sonnerie générale.

Composez le code d'interception de sonnerie générale.

Demandez-le à votre administrateur système.

Vous êtes alors immédiatement connecté au correspondant. Si deux extensions ou plus tentent simultanément de répondre à un appel à partir de l'extension de sonnerie générale, seule la première peut intercepter cet appel. Les autres extensions obtiendront la tonalité de numéro non attribué et leurs écrans afficheront le message Aucun appel en attente sur la sonnerie générale. Cette même tonalité sera également émise si vous composez le code d'accès à la sonnerie générale et qu'aucun appel n'est en attente sur l'extension avec la sonnerie générale.

Remarque :

Vous pouvez également programmer le code de sonnerie générale sur une touche de fonction.

© Ericsson Enterprise 2003