BusinessPhone – Dialog 4224 Operator / Dialog 3214
Autres fonctions

## Least Cost Routing

La fonction Least Cost Routing (LCR) recherche automatiquement la voie d'acheminement la moins chère pour établir la communication avec le numéro externe souhaité.
Demandez à votre administrateur système si cette fonction est disponible.

Si votre extension dispose de la fonction LCR, chaque appel externe est analysé afin d'obtenir la communication la moins chère.

#### Utiliser la fonction LCR

Composez le préfixe pour les appels externes suivi du numéro externe.

Suivez la procédure habituelle pour effectuer un appel externe.

#### Appeler la fonction LCR

Si votre système dispose de cette fonction mais que votre extension n'a pas été configurée pour l'utiliser automatiquement, vous pouvez également établir la connexion la moins chère en composant le code LCR avant votre numéro externe.

Composez le code LCR.

Demandez-le à votre administrateur système.

Composez le préfixe pour les appels externes suivi du numéro externe.

Remarque :

Vous pouvez également programmer le code LCR sur une touche de fonction.

© Ericsson Enterprise 2003