BusinessPhone – Dialog 4224 Operator/Dialog 3214
Utgående samtal

## Upptagen anknytning

Du ska koppla ett inkommande samtal till en viss anknytning, men det är upptaget. Du har flera möjligheter:

Obs!

Du kan bryta in i den upptagna anknytningens samtal. Se avsnittet Inbrytning och tvingad nedkoppling.

#### Alternativ 1

Så här flyttar du över samtalet till den upptagna anknytningen:

Håll knappen intryckt (se teckenfönstret).

I teckenfönstret visas vem den upptagna anknytningen talar med.

Tryck för att placera samtalet.

Samtalet kommer att kopplas automatiskt så fort anknytningen blir ledig. Anknytningen hör samtal väntar-ton.

#### Alternativ 2

Så här aviserar du samtalet:

Samtal väntar

Tryck.

Slinga 1

Tryck på valfri ledig slingknapp.

Knappens lampa lyser med fast sken. Samtalet är nu i aviseringsläge, med återanrop vid ledig anknytning. Du kan besvara nya inkommande samtal.

Obs!

Det går inte att avisera samtal till interna gruppnummer.

När anknytningen blir ledig hörs en ringsignal och slingknappens lampa blinkar. Svara inom åtta sekunder genom att trycka på slingans knapp, annars placeras samtalet automatiskt.

Slinga 1

Tryck.

Slingknappens lampa slocknar.

Samtal

Tryck för att ringa upp anknytningen.

Tryck för att placera samtalet.

Eller:

Om den som ringer vill tala med en annan anknytning:

Slinga 1

Tryck.

Avsluta

Tryck.

Ring upp den nya anknytningen och placera samtalet som vanligt.

#### Alternativ 3

Den som ringer vill hellre återkomma senare:

Avsluta

Tryck för att avsluta.

Avsluta

Tryck för att avsluta.

© Ericsson Enterprise 2003