BusinessPhone – Dialog 4224 Operator/Dialog 3214
Beskrivning

## Dialog 3214

1 Teckenfönster

5 x 40 tecken. Se avsnittet Displayinformation.

2 Menyknappar

Knapparnas funktion varierar. De aktuella funktionerna visas på nedersta raden i teckenfönstret. Uppmanas du att ”(se teckenfönstret)” ska du trycka på menyknappen under namnet på den funktion du vill använda.

3 2:a

Denna knapp ger dig tillgång till knapparnas andrafunktioner (dvs. den funktion som står på andra raden vid varje knapp).

4 Meddelande

Används för att skicka och ta emot meddelanden. Se avsnittet Meddelanden.

5 Info

Ange information. Se avsnittet Frånvaroinformation.

6 Programmerbara funktionstangenter med dubbel funktion (A–C)

För lagring av nummer och programmering av funktioner.

7 Programmerbar funktionsknapp med dubbel funktion (B) / Headset-knapp

a. |  | För lagring av nummer och programmering av funktioner.

b. |  | Headset-funktionen är bara tillgänglig då tilläggsenheten (DBY 410 02) är installerad. Headset-knappen programmeras av systemadministratören. Se avsnittet Tillbehör.

8 Vänster avsluta-knapp / Höger avsluta-knapp

Används för att avsluta vänster eller höger samtal. Se avsnittet Inkommande samtal.

9 Samtal vänster / Samtal höger

Används för att tala med den person som anges till vänster respektive till höger i teckenfönstret. Används även vid upptaget för inbrytning under pågående samtal. Se avsnitten Inkommande samtal och Utgående samtal.

10 Av

Sätter konsolen i läge av. Se avsnittet Bemanning.

11 Övervaka

För medhörning och övervakning av ett parkerat samtal. Se avsnitten Övervaka rikssamtal och Enskild parkering och bevakning.

12 Slinga 1 / 2 / 3

För parkering eller avisering av samtal. Se avsnitten Utgående samtal och Under samtal.

13 Samtal väntar

Att reservera en anknytning eller extern linje vid upptaget (internt och externt). Se avsnittet Utgående samtal.

14 Volym

15 Sekretess

För inkoppling eller bortkoppling av mikrofonen. Se avsnittet Under samtal.

16 Högtalare på/av

För inkoppling eller bortkoppling av högtalaren. Se avsnittet Under samtal.

17 Svara/Förmedla / Välj

a. |  | Används för att besvara/förmedla samtal. Se avsnitten Inkommande samtal, Utgående samtal, Samtalsmätare, Gruppfunktioner och Andra användbara funktioner.

b. |  | Ange/välj information. Se avsnitten Bemanning och Meddelanden.

18 Mikrofon

19 Extra knappsats (A–Q)

17 programmerbara funktionsknappar med dubbla funktioner per knappsats.
Fyra knappsatser kan anslutas.

Obs!

Om en eller två knappsatser används kan expansionsknappsatsen DBY 409 01 användas. Om tre eller fyra knappsatser används måste däremot alla expansionsknappsatser vara av typen DBY 409 02.

20 Högtalare

21 Lur med hörhjälpmedel

Obs!

Lurens högtalardel kan dra till sig små metallobjekt.

© Ericsson Enterprise 2003