BusinessPhone – Dialog 4224 Operator/Dialog 3214
Debitering

## Integreret systemkontrol

For at undgå tab af tællerværdierne under genkonfiguration af systemet, giver en integreret systemkontrol mulighed for at udlæse alle de tællere, der ikke var nulstillet inden genkonfigurationen. For at starte en systemkontrol skal du bruge et specielt autorisationsniveau (spørg systemadministratoren om denne funktion er tilgængelig på din telefon).

Tast.

(Samme procedure som for udlæsning af akkumulerede priser.)

Tryk for at starte systemkontrollen (se display).

Når der findes en fejl, vises følgende information:

Tryk for at vise fejlrapporterne (se display).

Displayet viser den første fejlrapport i systemet. Informationen i displayet omfatter de lokalnumre, der er blevet slettet under genkonfigurationen og de udgifter, der er relateret til disse lokalnumre.

Tryk for at gennemgå fejlrapporterne (se display).

Tryk for at skifte mellem indikation i pulser eller udgifter (se display).

Tryk for at nulstille fejlrapporten (se display).

I dette tilfælde sker der ingen udskrivning på den tilsluttede printer.

Tryk for at vende tilbage til forrige menu (se display).

© Ericsson Enterprise 2003