BusinessPhone – Dialog 4224 Operator/Dialog 3214
Перенаправление вызовов

## Изменение переадресации для другого абонента

Как оператор вы можете изменять маршрут переадресации, включать или выключать переадресацию для других абонентов, например, если сотрудник заболел и хочет, чтобы на поступающие ему звонки отвечал другой. Вы можете управлять как внутренней, так и внешней переадресацией.

Примечание:

Блокировка линии будет обойдена.

#### Изменение и включение внутренней переадресации

Чтобы изменить и включить запрограммированную внутреннюю переадресацию.

Наберите код.

Наберите номер и нажмите.

Введите новый номер переадресации.

Нажмите, чтобы включить индивидуальную переадресацию.

Тон подтверждения.

Clear

Нажмите, чтобы завершить процедуру.

Примечание:

Включить внутреннюю индивидуальную переадресацию невозможно, если уже включена внешняя индивидуальная переадресация.

#### Прекращение внутренней переадресации

Наберите код.

Наберите номер и нажмите.

Запрограммированная внутренняя переадресация выключается.

Clear

Нажмите, чтобы завершить процедуру.

#### Программирование и включение нового номера внешней переадресации

Чтобы установить новый номер индивидуальной внешней переадресации:

Наберите код.

Наберите номер и нажмите.

Наберите код (одна или несколько цифр) внешнего вызова и введите новый номер внешней переадресации.

Максимальная длина – 24 цифры.

Примечание:

Если ваша общая сеть требует ожидания второго тона контроля посылки вызова, нажмите .

Нажмите, чтобы включить индивидуальную переадресацию.

Тон подтверждения.

Clear

Нажмите, чтобы завершить процедуру.

Примечание:

Вызовите ваш номер, чтобы проверить, правильно ли настроена внешняя переадресация. Таким образом можно убедиться, что номер запрограммирован правильно, и вызовы не будут по ошибке переадресованы другому абоненту.

#### Прекращение внешней переадресации

Наберите код.

Наберите номер и нажмите.

Запрограммированная внешняя переадресация выключается.

Clear

Нажмите, чтобы завершить процедуру.

Примечание:

Запрограммированный номер переадресации не удаляется из памяти, происходит только прекращение переадресации.

#### Возобновление внешней переадресации

Чтобы включить запрограммированную внешнюю переадресацию.

Наберите код.

Наберите номер и нажмите.

Clear

Нажмите, чтобы завершить процедуру.

© Ericsson Enterprise 2003