BusinessPhone – Dialog 4224 Operator/Dialog 3214
Описание

## Dialog 3214

1 Дисплей

5 строк по 40 символов. См. раздел Информация на дисплее.

2 Функциональные клавиши меню

Конкретная функция клавиши зависит от состояния связи и отображается в нижней строке дисплея. Если в описании действий встречается (см. дисплей), нажмите клавишу под соответствующей надписью на дисплее.

3 2nd – вторая функция

Клавиша для доступа ко второй функции клавиши (эти функции обозначены в нижней строке около соответствующей клавиши).

4 Сообщение

Отправка и прием сообщений. См. раздел Сообщения.

5 Info (Информация)

Ввод информации. См. раздел Информация об отсутствии.

6 Программируемые клавиши двойного назначения (A–C)

Сохранение номеров, программирование функций.

7 Программируемая клавиша двойного назначения (B) / Клавиша переключения на наушники

a. |  | Сохранение номеров и программирование функций.

b. |  | Функция работы с наушниками доступна, только если установлен опциональный модуль (DBY 410 02). Клавиша переключения на наушники программируется администратором системы. См. раздел Аксессуары.

8 Клавиши Сброс слева / Сброс справа

Отключение левого или правого вызова, см. раздел Входящие вызовы.

9 Разговор слева / Разговор справа

Голосовое соединение с абонентом, отображаемым в левой или в правой части дисплея. Используется также для вмешательства в разговор на занятой линии. См. разделы Входящие вызовы и Исходящие вызовы.

10 Off duty (Неактивен)

Перевод консоли в неактивное состояние. См. раздел Перенаправление.

11 Контроль вызова

Контроль удерживаемого вызова. См. разделы Контроль за междугородними вызовами и Индивидуальное удержание и контроль вызова.

12 Цикл 1 / 2 / 3

Удержание вызовов или постановка вызовов в очередь. См. разделы Исходящие вызовы и Во время разговора.

13 Уведомление

Резервирование внутренней или внешней линии, если она занята. См. раздел Исходящие вызовы.

14 Регулировка громкости

15 Выключение микрофона

Включение или выключение микрофона. См. раздел Во время разговора.

16 Вкл./выкл. громкоговорителя

Включение или выключение громкоговорителя. См. раздел Во время разговора.

17 Ответ/Передача / Ввод

a. |  | Ответ на вызов или передача вызова. См. разделы Входящие вызовы, Исходящие вызовы, Начисление оплаты, Функции групповой работы и Другие полезные функции.

b. |  | Ввод/выбор информации. См. разделы Перенаправление и Сообщения.

18 Микрофон

19 Дополнительная клавишная панель (A–Q)

17 программируемых клавиш двойного назначения на каждой панели.
Можно подключить до четырех дополнительных панелей.

Примечание:

Если подключаются одна или две клавишные панели, можно использовать клавишную панель модели DBY 409 01. Если же используются три или четыре клавишные панели, все они должны быть модели DBY 409 02.

20 Громкоговоритель

21 Трубка с функцией для слабослышащих

Обратите внимание:

Трубка может притягивать мелкие металлические предметы в области динамика.

© Ericsson Enterprise 2003