BusinessPhone – Dialog 4224 Operator/Dialog 3214
Сообщения

## Отправка сообщения

Вы можете отправить внутреннему абоненту сообщение, не вызывая его (прямое сообщение); также сообщение можно отправить, если при вызове внутреннего абонента вы слышите тон «занято» или вам не отвечают.

#### Прямое сообщение

Message

Нажмите клавишу «Сообщение».

Нажмите клавишу «Отправить» (см. дисплей).

Наберите номер внутреннего абонента и нажмите клавишу «Отправить» (см. дисплей).

Выберите тип сообщения (см. дисплей: «call-back» – обратный вызов; «voice» – голосовое; «text» – текстовое).

Примечание:

Отправив сообщение, вы можете повторить процедуру отправки для других абонентов. Также вы можете изменить номер отправителя, если хотите отправить сообщение от лица другого абонента (если эта функция вам доступна). Если вам нужна данная функция, обратитесь к администратору системы.

Message

Нажмите клавишу «Сообщение», чтобы завершить процедуру.

Сообщение будет отправлено. Лампа сообщения гаснет.

#### Если на ваш вызов не отвечают

Если при вызове внутреннего абонента вы слышите тон «занято» или вам не отвечают, вы можете отправить сообщение обратного вызова, голосовое или текстовое сообщение.

Message

Нажмите клавишу «Сообщение».

Выберите тип сообщения (см. дисплей: «call-back» – обратный вызов; «voice» – голосовое; «text» – текстовое).

Примечание:

Отправив сообщение, вы можете повторить процедуру отправки для других абонентов.

#### Обратные вызовы

Нажмите клавишу «Обратный вызов», чтобы отправить сообщение «Перезвоните» (см. дисплей).

#### Голосовое сообщение

Нажмите клавишу «Голосовое», чтобы отправить голосовое сообщение (см. дисплей).

Воспользуйтесь клавишами меню, чтобы записать и отправить сообщение (см. дисплей).

См. раздел Информация об отсутствии.

#### Текстовое сообщение

Нажмите клавишу «Текстовое», чтобы отправить текстовое сообщение (см. дисплей).

Доступно только на телефонах с дисплеями. См. раздел Набор текста.

Message

Нажмите клавишу «Сообщение», чтобы завершить процедуру.

Сообщение будет отправлено. Лампа сообщения гаснет.

© Ericsson Enterprise 2003