BusinessPhone – Dialog 4224 Operator / Dialog 3214
Facilidades RDSI

## Atendimento de chamada em linha RDSI

Um sinal de campainha e a lâmpada da tecla que pisca indicam a chegada de uma chamada. Um dos seguintes casos pode ocorrer.

Exemplo 1:

A rede pública fornece o número do chamador.

O sr. Plattner com o número público 0 181100 4736 está chamando.

Exemplo 2:

O chamador ativou a função de sigilo de número (o número da pessoa que chama será suprimido).

Exemplo 3:

A rede pública não pode dar o número do chamador. Neste caso, exibe-se o número normal da linha externa.

© Ericsson Enterprise 2004