BusinessPhone – Dialog 4224 Operator / Dialog 3214
Acessórios

## Fone de cabeça - Dialog 3214

Funções disponíveis para o uso do fone de cabeça.

Nota:

para utilizar as funções do fone de cabeça com o Dialog 3214, o seu telefone deve estar equipado com uma unidade opcional DBY 410 02. Para saber como instalar esta unidade opcional, por favor, veja as instruções de instalação separadas fornecidas junto com a unidade opcional.

#### Ligar/Desligar o fone de cabeça

Fone de cabeça

Pressionar a tecla do fone de cabeça para ativar/desativar.

Nota:

para o Dialog 3214, esta tecla deve ser pré‑programada para poder atender as ligações através do fone de cabeça.

#### Atender chamadas

Pressionar a tecla para falar com o seu interlocutor.

Apagar

Pressionar a tecla para terminar a ligação por fone de cabeça.

#### Estabelecer chamadas

Teclar o número.

Apagar

Pressionar esta tecla para terminar o telefonema.

#### Para passar do fone de cabeça para o fone de mão

Levantar o fone de mão do gancho.

#### Para passar do fone de mão para o fone de cabeça

Fone de cabeça

Pressionar a tecla do fone de cabeça.

#### Fone de cabeça com escuta em grupo

Pressionar a tecla para passar do fone de cabeça para o viva-voz (handsfree).

#### Para passar do fone de cabeça para o viva-voz (handsfree)

Pressionar a tecla.

Fone de cabeça

Pressionar a tecla do fone de cabeça.

#### Para passar do fone de cabeça para o viva-voz (handsfree)

Fone de cabeça

Pressionar a tecla do fone de cabeça.

© Ericsson Enterprise 2004