BusinessPhone – Dialog 4224 Operator/Dialog 3214
Vidarekoppling

## Ändra vidarekopplingsadress för en annan anknytning

Som telefonist har du möjlighet att ändra, aktivera eller avbeställa en annan anknytnings vidarekopplingsadress, t.ex. om någon är sjuk och vill få sina samtal besvarade av någon annan. Du kan ta hand om både interna hänvisningar och externa vidarekopplingar.

Obs!

Är en anknytning spärrad förbigås spärren.

#### Ändra och aktivera intern hänvisning

Så här ändrar du och aktiverar en inprogrammerad intern hänvisning.

Mata in.

Slå anknytningsnumret och tryck.

Ange den nya vidarekopplingsadressen.

Tryck för att aktivera egen vidarekoppling.

Verifieringston.

Avsluta

Tryck för att slutföra proceduren.

Obs!

Det går inte att aktivera enskild intern vidarekoppling om du redan har aktiverat enskild extern vidarekoppling.

#### Avbeställa intern vidarekoppling

Mata in.

Slå anknytningsnumret och tryck.

Den inprogrammerade interna hänvisningen avaktiveras.

Avsluta

Tryck för att slutföra proceduren.

#### Programmera in och aktivera en ny extern vidarekopplingsadress

Ställa in en ny adress för egen extern vidarekoppling:

Mata in.

Slå anknytningsnumret och tryck.

Slå prefixet för att komma ut på linjen, och sedan det externa nummer till vilket telefonen ska vidarekopplas.

Högst 24 siffror.

Obs!

Om du måste invänta ny kopplingston för att komma ut på det allmänna nätet trycker du på .

Tryck för att aktivera egen vidarekoppling.

Verifieringston.

Avsluta

Tryck för att slutföra proceduren.

Obs!

Ring upp din anknytning för att kontrollera att vidarekopplingen fungerar. På så sätt kan du kontrollera att numret har programmerats korrekt så samtalen inte vidarekopplas till fel person av misstag.

#### Avbeställa extern vidarekoppling

Mata in.

Slå anknytningsnumret och tryck.

Den inprogrammerade externa vidarekopplingen avaktiveras.

Avsluta

Tryck för att slutföra proceduren.

Obs!

Den programmerade vidarekopplingsadressen raderas inte ur minnet. Vidarekopplingen är bara inaktiv.

#### Återaktivera extern vidarekoppling

Så här aktiverar du en inprogrammerad extern vidarekoppling.

Mata in.

Slå anknytningsnumret och tryck.

Avsluta

Tryck för att slutföra proceduren.

© Ericsson Enterprise 2004