BusinessPhone – Dialog 4224 Operator/Dialog 3214
Tillbehör

## Tilläggsenhet

#### Dialog 4224 Operator

Tilläggsenheten DBY 420 01/1 installeras på telefonens undersida. Följande enheter kan installeras via tilläggsenheten:

- Extra ringklocka eller upptaget-lampa utanför dörren

Kontrollera eller ställa in tilläggsenheten för extra ringklocka eller för upptaget-lampa:

Håll nedtryckta samtidigt tills du hör en ringsignal.

I teckenfönstret visas:

Avsluta höger-lampan indikerar inställningen för tilläggsenheten:

- Av=Extra ringklocka
- På=Upptaget-lampa
- Blinkar=Kombinerad extra ringklocka & upptaget-lampa.

Avsluta

Tryck för att ändra till upptaget-lampa.

Eller:

Avsluta

Tryck för att ändra till extra ringklocka & upptaget-lampa.

Eller:

Avsluta

Tryck för att ändra till extra ringklocka.

Tryck för att spara inställningen och avsluta.

Obs!

Om du inte trycker på #, återgår telefonen automatiskt till viloläge efter ca. 30 sekunder efter det att du tryckte på den sista knappen.

#### Dialog 3214 telefonistkonsol

Tilläggsenheten DBY 410 02 installeras på telefonens undersida. Följande enheter kan installeras via tilläggsenheten:

- Bandspelare
- Extra ringklocka eller upptaget-lampa utanför dörren
- Headset med utökade funktioner
- Ljudkort för PC
- Extra lur

Obs!

Tilläggsenheten ger möjlighet att förstärka ljudvolymen i lur och headset för personer med nedsatt hörsel.

© Ericsson Enterprise 2004