BusinessPhone – Dialog 4224 Operator/Dialog 3214
Tilbehør

## Tilbehørssæt

#### Dialog 4224 Operator

Adaptermodulet DBY 420 01/1 er valgfrit tilbehør, der skal monteres i bunden af telefonsættet. Følgende apparater kan installeres ved hjælp af adaptermodulet:

- Ekstra klokke eller optaget indikation uden for din dør

For at kontrollere eller indstille adaptermodulet til ekstra klokke eller optaget signal:

Tryk og hold samtidigt nede, indtil et ringesignal høres.

I displayet vises følgende:

Lampen for tasten Clear højre indikerer indstillingen af adaptermodulet:

- Off=ekstra klokke
- On=optaget lampesignal
- Blinkende=kombineret ekstra klokke & optaget lampe.

Clear

Tryk for at ændre til optaget signal.

Eller:

Clear

Tryk for at ændre til ekstra klokke & optaget signal.

Eller:

Clear

Tryk for at ændre til ekstra klokke.

Tryk for at gemme indstillingen og afslutte.

Bemærk:

Hvis du ikke trykker på #, vender telefonen automatisk tilbage til modus, hvor telefonen ikke er i brug, ca. 30 sekunder efter den sidste tast er trykket.

#### Dialog 3214 Operator-konsol

Adaptermodulet DBY 410 02 er ekstraudstyr, der skal monteres i bunden af telefonsættet. Følgende apparater kan installeres via adaptermodulet:

- Båndoptager
- Ekstra klokke eller optaget-indikatorlampe uden for døren.
- Forbedret headset-funktion
- PC-lydkort
- Ekstra håndsæt

Bemærk:

For personer med hørenedsættelse giver adaptermodulet mulighed for at forstærke modtagestyrken i håndsæt og headset.

© Ericsson Enterprise 2004