BusinessPhone – Dialog 4224 Operator/Dialog 3214

## Beskrivelse

### Dialog 4224 Operator

1 Display

5x40 tegn. Se afsnit Displayoplysninger.

2 Menutaster

Funktionerne afhænger af trafikstatus og vises på displayets sidste linie. Når du bliver bedt om at (se display), skal du blot trykke på den aktuelle tast for at få adgang til funktionen.

3 2.

Tast for adgang til sekundære tastfunktioner. (Disse funktioner beskrives på den tilsvarende tasts anden linie).

4 Meddelelse

Sende og modtage meddelelser. Se afsnit Meddelelser.

5 Info

At indtaste information. Se afsnit Fraværsmeddelelse.

6 Programmerbare taster med dobbeltfunktion

Nummerlagring, programmeringsfunktioner.

7 Clear venstre-tast / Clear højre-tast

For afbrydelse af venstre eller højre opkald, se afsnit Indkommende opkald.

8 Tale venstre / Tale højre

At have taleforbindelse med venstre eller højre viste opkaldende person. Anvendes også til indbrydning i et optaget lokalnummer. Se afsnit Indkommende opkald og Udgående opkald.

9 Fraværende

Sætter telefonistapparatet i Fraværende-tilstand. Se afsnit Deltagelse.

10 Overvåge

Overvågningstast. Anvendes til at overvåge et opkald, der er sat på hold. Se afsnit Supervisere langdistance-opkald og Individuelt hold og overvågning.

11 Sløjfe 1 / 2 / 3

At sætte opkald på hold eller i vente-position. Se afsnit Udgående opkald og Under et opkald.

12 Påminde

At reservere et lokalnummer eller en ekstern linie, når du modtager optaget lokalnummer eller ekstern linie. Se afsnit Udgående opkald.

13 Mute

Tænde og slukke mikrofonen. Se afsnit Under et opkald.

14 Højttaler til/fra

Tænde og slukke højttaleren. Se afsnit Under et opkald.

15 Hovedsættast

Se afsnit Headset – Dialog 4224 Operator.

16 Besvare/Transport / Indlæse

a. |  | At besvare/transportere opkald. Se afsnit Indkommende opkald, Udgående opkald, Debitering, Gruppefunktioner og Andre nyttige funktioner.

b. |  | At indtaste/vælge information. Se afsnit Deltagelse og Meddelelser.

17 Lydstyrke

18 Mikrofon

19 Ekstra tastpanel

17 dobbeltfunktions-programmerbare taster pr. sidemodul.
Der kan tilsluttes fire moduler.

Bemærk:

Sidemodulet skal være af typen DBY 419 01.

20 Højttaler

21 Håndsæt med høreapparatsfunktion

Bemærk:

Håndsættet kan indeholde små metaldele i området ved ørehætten.

#### Yderligere information

Dialog 3214

Telefontaster på Dialog 4224/Dialog 3214

Lampeindikationer

Displayoplysninger

Toner

© Ericsson Enterprise 2004