BusinessPhone – Dialog 4224 Operator/Dialog 3214
Descrizione

## Informazioni visualizzate sul display

Sul display vengono visualizzate istruzioni dettagliate sulle diverse operazioni effettuabili con il telefono.

Il display reclinabile contiene 5 colonne, ognuna con spazio per 40 caratteri. I campi del display contengono le seguenti informazioni.

Se il telefono è in attesa, la prima riga (dall'alto) indica la data, l'ora, la temperatura, il nome ed il numero dell'estensione. La seconda riga riporta informazioni relative alla coda. L'ultima riga visualizza le funzioni disponibili del menu.

Durante una chiamata in uscita esterna, la terza riga riporta il numero di elenco della linea esterna ed il numero del telefono selezionato/collegato. La quarta riga visualizza il tipo di chiamata.

Durante una chiamata interna, la terza riga visualizza il numero di estensione e lo stato del traffico. La quarta riga riporta il nome del chiamante.

Se si effettua una chiamata interna a qualcuno che ha attivato una deviazione, la prima e la seconda riga riportano il nome e il numero di estensione della persona chiamata e la terza e la quarta riga visualizzano il numero su cui è stata deviata la chiamata.

Durante una chiamata in arrivo esterna, la terza riga riporta il numero di elenco della linea esterna e lo stato del traffico. La quarta riga visualizza il numero di telefono del chiamante ed il tipo di chiamata.

#### Informazioni sullo stato

Le informazioni sullo stato di chiamate in arrivo e in uscita sono indicate come abbreviazioni e talvolta come parole complete:

|  |  |  | Ricevitore radio ricerca persone non in uso. |
|  |  |  | Numero di chiamate in attesa nella coda comune. |
|  |  |  | Chiamata precedentemente senza risposta. |
|  |  |  | Congestione del sistema. Impossibile collegarsi. |
|  |  |  | Connessione vocale. |
|  |  |  | Chiamata deviata. |
|  |  |  | La ricerca ordinata è stata eseguita. |
|  |  |  | Numero di chiamate in attesa nella coda individuale. |
|  |  |  | Identificazione chiamate moleste accettata. |
|  |  |  | Identificazione chiamate moleste rifiutata. |
|  |  |  | Intrusione in una chiamata in corso. |
|  |  |  | Il numero composto è incompleto. |
|  |  |  | Numero non assegnato. |
|  |  |  | Per l'estensione chiamata sono disponibili informazioni vocali o di testo memorizzate. |
|  |  |  | Informazione di testo attivata. |
|  |  |  | Informazione vocale attivata. |
|  |  |  | Chiamata di richiesta. |
|  |  |  | La linea 1 sull'estensione chiamata è libera. |
|  |  |  | La linea 1 dell'estensione chiamata è occupata, ma la linea 2 è libera. |
|  |  |  | Costo delle chiamate. |
|  |  |  | Estensione non raggiungibile. Impossibile gestire le chiamate. |
|  |  |  | Numero o funzione bloccata. |
|  |  |  | L'estensione è occupata. Viene visualizzata la situazione della coda di attesa. |
|  |  |  | Chiamata di intercomunicazione. |
|  |  |  | Richiamata ad una chiamata cui si è risposto in precedenza. |
|  |  |  | Suoneria che annuncia la chiamata. |
|  |  |  | Una chiamata in arrivo esterna è ritornata all'operatore. |
|  |  |  | Chiamate seriali. |
|  |  |  | Chiamata trasferita. |
|  |  |  | Ricerca persone via radio in attesa. |
|  |  |  | Riporta la temperatura esterna e la tendenza (verso l'alto o il basso) se il sistema telefonico è dotato di un sensore termico opzionale. |

© Ericsson Enterprise 2004