BusinessPhone – Dialog 4224 Operator/Dialog 3214
Funkcje ISDN

## Identyfikacja wywołań złośliwych

Jeśli użytkownik jest często niepokojony złośliwymi połączeniami przychodzącymi, może zażądać od operatora sieci śledzenia numeru.

Jeśli na wyświetlaczu nie pojawia się numer osoby dzwoniącej (ponieważ osoba ta włączyła funkcję ukrycia numeru), istnieje możliwość zarejestrowania tego numeru w sieci publicznej podczas połączenia.

Id. poł. złośliwych

Naciśnij, aby zarejestrować numer rozmówcy (przycisk zaprogramowany).

Lub:

Wybierz kolejno, aby zarejestrować numer rozmówcy.

Jeśli ta funkcja jest obsługiwana w sieci publicznej, na wyświetlaczu aparatu użytkownika pojawią się następujące informacje.

Jeśli nie można zidentyfikować numeru rozmówcy, na wyświetlaczu pojawią się następujące informacje.

Po 3 sekundach wyświetlacz powróci do poprzedniego stanu.

© Ericsson Enterprise 2004