BusinessPhone – Dialog 4224 Operator

## Описание

### Dialog 4224 Operator

1 Дисплей

5 строк по 40 символов. См. раздел Информация на дисплее.

2 Функциональные клавиши меню

Конкретная функция клавиши зависит от состояния связи и отображается в нижней строке дисплея. Если в описании действий встречается (см. дисплей), нажмите клавишу под соответствующей надписью на дисплее.

3 2-ая

Клавиша для доступа ко второй функции клавиши. (эти функции обозначены в нижней строке около соответствующей клавиши).

4 Сообщение

Отправка и прием сообщений. См. раздел Сообщения.

5 Инфо

Чтобы ввести информацию. См. раздел Информация об отсутствии.

6 Программируемые клавиши двойного назначения

Сохранение номеров, программирование функций. См. раздел Настройка.

7 Клавиши Сброс слева / Сброс справа

Отключение левого или правого вызова, см. раздел Входящие вызовы.

8 Разговор слева / Разговор справа

Голосовое соединение с абонентом, отображаемым в левой или в правой части дисплея. Используется также для вмешательства в разговор на занятой линии. См. разделы Входящие вызовы и Исходящие вызовы.

9 Неактивен (свободен)

Перевод консоли в неактивное состояние. См. раздел Перенаправление.

10 Надзор

Контроль удерживаемого вызова. См. разделы Контроль за междугородними вызовами и Индивидуальное удержание и контроль вызова.

11 Вызов 1 / 2 / 3

Удержание вызовов или постановка вызовов в очередь. См. разделы Исходящие вызовы и Во время разговора.

12 Уведомление

Резервирование внутренней или внешней линии, если она занята. См. раздел Исходящие вызовы.

13 Выключение микрофона

Включение или выключение микрофона. См. раздел Во время разговора.

14 Вкл./выкл. громкоговорителя

Включение или выключение громкоговорителя. См. раздел Во время разговора.

15 Клавиша переключения на наушники

См. раздел Наушники.

16 Ответ/Перенаправление / Ввод

a. |  | Ответ на вызов или передача вызова. См. разделы Входящие вызовы, Исходящие вызовы, Начисление оплаты, Функции групповой работы и Другие полезные функции.

b. |  | Ввод или выбор информации. См. разделы Перенаправление и Сообщения.

17 Регулировка громкости

Настройка громкости. В режиме ввода текста – пробел или удаление последнего символа. См. разделы Настройка и Набор текста.

18 Микрофон

19 Дополнительная клавишная панель

17 программируемых клавиш двойного назначения на каждой панели.
Можно подключить до четырех дополнительных панелей.

Примечание:

Используйте только дополнительные клавишные панели типа DBY 419 01.

20 Громкоговоритель

21 Трубка с функцией для слабослышащих

Обратите внимание:

Трубка может притягивать мелкие металлические предметы в области динамика.

#### Подробная информация

Сигналы ламп

Информация на дисплее

Тоны

© Ericsson Enterprise 2005