# アドレスの範囲を検索してノードを追加する

手順

1. ノード画面で、+ノードの追加をクリックします。
2. 選択操作ドロップダウンからネットワーク上のノードの検出を選択します。
3. ノードの検索をクリックします。
4. IPアドレス範囲またはポートアドレスを選択します。
   注記:

   SUMは、0～65535の範囲でポートを検索できます。

5. 検索するSUMのIPアドレスの範囲を入力し、デフォルトポートのいずれかを選択、または他を選択してポートを入力し、検索をクリックしします。
   注記:

   1つのサブネット/オクテット（つまりIPv4アドレスの最後の4桁）のみが検索されます。

   検出されたノードが利用可能なノードフィールドに表示されます。
6. 利用可能なノードセクションから追加するノードを選択してから、ノードの追加をクリックします。
7. ベースラインを割り当てる場合は、適用するベースラインフィールドでベースライン、追加のパッケージを選択します。
8. 認証情報セクションで、現在の認証情報を使用（ノードと既存の信頼関係が必要）、管理者の認証情報を入力、またはSSHキー認証情報を入力（すべてのノードで選択できるわけではありません）を選択します。
9. サーバーのiLOが高度なセキュリティモードのいずれかで構成される場合は、指定された iLO認証情報セクションにiLO管理者の認証情報を入力します。
10. 管理者認証情報の入力を選択する場合は、ユーザー名とパスワードを入力します。
11. 追加をクリックします。
12. ノードの追加セクションに、選択したノードが表示されます。
13. キャンセルをクリックして、ノード画面に戻ります。