login


 
用于设置用于当前会话的凭据。

语法 

首次使用凭据验证身份：

smartupdate login [--username <username> --password <password>] [--port <port>] [--ssl_port <sslport>] [--ftp_port <ftpport>] [--open_firewall] 

使用当前凭据进行身份验证：

smartupdate login 

参数 
--username
用于添加用户名的可选参数。
--password
用于添加用户密码的可选参数。
--port
用于定义 SUM 使用的端口的可选参数。

允许的值为: 

80、1024-65535 
--ssl_port
用于定义 SUM 使用的 SSL 端口的可选参数。

允许的值为: 

443、1024-65535 
--ftp_port
用于定义 SUM 使用的 FTP 端口的可选参数。在更新 FC 交换机时，请包含该参数。

允许的值为: 

disabled、21、1024-65535 
--debuglogdir <filepath>
指示 SUM 在何处保存日志文件。输入目录路径。
--open_firewall
SUM 无法打开所有防火墙实例。如果 SUM 无法打开防火墙，请手动打开防火墙。

Windows 用法 

C:\> smartupdate login /username rono /password pwd123 /ssl_port 9091 

Linux 用法 

$ ./smartupdate login --username rono --password pwd123 --ssl_port 9091 
返回代码 SUCCESS_NO_REBOOT
Windows：0 

Linux：0 

文本：命令成功。
SUCCESS_REBOOT
Windows：1 

Linux：1 

文本：安装已成功，但需要重新引导。
SUCCESS_NOT_REQUIRED
Windows：3 

Linux：3 

文本：已成功完成命令，但不是必需的或者所有内容都已是最新的。
FAILURE_GENERAL
Windows：-1 

Linux：255 

文本：发生了常规故障。有关详细信息，请参阅日志。
FAILURE_BAD_PARM
Windows：-2 

Linux：254 

文本：遇到了错误的输入参数。有关详细信息，请参阅日志。
FAILURE_COMPONENT_FAILED
Windows：-3 

Linux：253 

文本：安装组件失败。
FAILURE_COMMAND_FAILED
Windows：-4 

Linux：252 

文本：命令失败。有关详细信息，请参阅日志。



   
