# 确定要安装的 HPCISSS2 和 HPCISSS3 驱动程序

症状

不确定 SUM 安装哪些 HPCISSS2 和 HPCISSS3 驱动程序。

操作
如果正在更新 Smart Array SAS/SATA 驱动程序，并在“检查/部署”屏幕上同时选择了 HPCISSS2 和 HPCISSS3 驱动程序，请使用下表确定 SUM 安装哪些驱动程序：

安装的驱动程序版本 | CISSS2 | CISSS3
--- | --- | ---
HPSAMD 驱动程序 | 仅在选择该驱动程序时安装。 | 选择了两个驱动程序时安装 CISSS3。
HPCISSS2 驱动程序 | 安装并更新。 |
HPCISSS3 驱动程序 |  | 安装并更新。

SUM 并未用 HPCISSS2 覆盖 HPCISSS3 驱动程序，也未用 HPCISSS3 覆盖 HPCISSS2。在更新后，SUM 显示 HPCISSS3 驱动程序覆盖了 HPCISSS2 驱动程序或 HPCISSS2 覆盖了 HPCISSS3。在重新启动 SUM 时，它显示未安装该驱动程序并准备好进行安装。

如果要安装特定驱动程序，而 SUM 安装的是其他驱动程序，请在 SUM 之外执行更新以安装所选驱动程序。