# 部署节点

##

可在“部署”屏幕中更改所部署的节点的设置。您可以更改以下选项：

- 安装选项。

- 重新引导选项。

- iLO 存储库选项（仅限 Gen10 iLO 5、Windows 和 Linux 节点）。

- 用于从“基准库”屏幕中部署和配置组件的组件。

重要信息：

- 如果在运行支持的操作系统的虚拟机上运行 SUM，请勿将更新部署到本地主机系统。请将更新仅部署到远程节点。

- 在 SUM 激活“部署”按钮时，请不要手动更新或降级 SUM 管理的组件。如果手动更新该组件，将导致 SUM 跳过该组件并报告错误。

- SUM 8.5.0 阻止在 HPE VC Flex-20 以太网模块上闪烁固件版本 4.80。

- 在更新到 v2.10 之前，SUM 会闪烁 iLO 5 固件 v1.40，因为它是闪烁固件 v2.10 的先决条件。

过程

1. 从“节点”屏幕中，选择要更新的节点，然后选择操作 > 查看/部署。
2. 选择安装选项标签以更改：
   注意：
   如果基准中包含同一个产品的多个版本，则只能从相同组件的不同版本中选择一个。如果选择同一个版本的其他组件，将自动清除已选定的组件。如果满足以下条件，默认情况下将选择版本较高的组件：

   - 设置了“降级”和“重写”选项。

   - 未安装组件的较高版本。

   - 安装选项

     升级固件和软件

       升级固件和软件组件。

     升级固件

       仅升级固件组件。

     升级软件

       仅升级软件组件。

     降级并重写

       升级、降级和重写固件和软件组件。

     降级并重写固件

       仅升级、降级和重写固件组件。

     降级并重写软件

       仅升级、降级和重写软件组件。

     降级二者

       升级和降级固件和软件组件。

     降级固件

       仅升级和降级固件组件。

     降级软件

       仅升级和降级软件组件。

     重写二者

       升级和重写固件和软件组件。

     重写固件

       仅升级和重写固件组件。

     重写软件

       仅升级和重写软件组件。

   - 详细日志记录或正常日志记录

   - 跳过具有失败依赖项的组件

   - 选择是否在部署后清理临时文件
   - 选择是否在部署后清理调试日志和临时文件
   注意：

   如果 OA 处于 FIPS 模式，则 SUM 不支持降级或重写固件。SUM 将显示一条消息并禁用降级和重写选项。

3. 在重新引导选项标签上，选择以下内容：
   1. 选择一个系统重新引导选项：`Never`、`If needed`、`Always`。
   2. 输入 SUM 在重新引导节点之前延迟的分钟数。选择 1-60 分钟。
   3. 输入要显示的重新引导消息，最多 255 个字符。
   注意：

   `reboot_message` cli 参数在 SLES12 操作系统中无法正常工作，因为 SLES12 操作系统映像具有禁止作为 cli 命令执行该参数的限制。

4. 仅限 Gen10 iLO 5 Windows 和 Linux 以及 iLO 5 节点：要管理 iLO 存储库，请选择 iLO 存储库选项标签。
   1. 要将所选的组件上载到 iLO 存储库并创建安装集，请选择在 iLO 存储库中将组件保存为安装集。SUM 将会自动创建默认名称和说明，但您可以编辑安装集的名称和说明。您可以在未来使用该安装集回滚服务器组件。名称和说明限制为 63 个字符，并且特殊字符仅允许使用 `-` 和 `_`。
   2. 要更新以前的恢复集，请选中使用此次运行中的组件（BIOS、iLO、CPLD）更新现有的恢复集复选框。SUM 将 iLO 存储库中的现有恢复集更新为当前部署中的 iLO、BIOS 和 CPLD 的新固件版本。
   3. 要设置部署的开始和结束时间，请单击设置计划。
   4. 选择以下选项之一：
      - SUM 管理 iLO 存储库空间：如果需要，SUM 自动在 iLO 存储库中创建空间。SUM：

        - 先删除未引用的组件。

        - 删除最早的安装集。iLO 存储库最多可以保存 8 个安装集。

      - 手动管理 iLO 存储库空间：您可以选择要删除的安装集或未引用的组件以释放 iLO 存储库空间。

5. 从基准和附加软件包标签中选择要部署的组件。

   如果将更新部署到 iLO 5 节点中，SUM 会自动根据在节点上运行的操作系统选择组件。如果节点已关闭，SUM 会选取所有固件组件。如果系统中未安装 Agentless Management System (AMS)，iLO 将无法获取操作系统详细信息。在这种情况下，SUM 仅选取固件组件。

   注意：

   Gen10 iLO 5 节点要求所有组件包含组件签名文件。如果签名文件缺失，SUM 会禁用“部署”按钮。请取消选择没有签名文件的组件以部署其他更新。

6. 单击部署。SUM 确认所做的任何更改有效，然后开始部署组件。
   注意：

   要开始部署，必须解决所有依赖项问题，或者清除该组件以不进行安装。

7. 在“节点”屏幕的“常规”部分中，单击节点的查看日志，然后单击安装的组件的查看日志以查看安装详细信息。
   注意：

   在 SUM 部署更新时，可以在节点页上单击实时日志按钮以查看部署状态。