# 通过搜索一个地址范围来添加节点

过程

1. 从“节点”屏幕中，单击 +添加节点。
2. 从选择操作下拉菜单中选择在网络上查找节点。
3. 单击查找节点。
4. 选择 IP 地址范围或端口地址。
   注意：

   SUM 可以搜索 0-65535 范围内的端口。

5. 输入一组 IP 地址以供 SUM 进行搜索，选择默认端口之一或选择其它并输入端口，然后单击搜索。
   注意：

   SUM 仅搜索一个子网/八位位组（IPv4 地址的最后四位数字）。

   SUM 在可用的节点字段中显示找到的节点。
6. 从可用的节点部分选择要添加的节点，然后单击添加节点。
7. 如果要分配基准，请在要应用的基准字段中选择基准或附加软件包。
8. 在凭据部分中，选择是否使用当前凭据（需要使用与节点的现有信任关系）、输入管理员凭据或输入 SSH 密钥凭据（并非适用于所有节点）。
9. 如果服务器的 iLO 配置为一种高安全性模式，请在提供的 iLO 凭据区域中输入 iLO 管理员凭据。
10. 如果选择输入管理员凭据，请输入用户名和密码。
11. 单击添加。
12. 在添加的节点部分中，SUM 显示您选择的节点。
13. 单击取消返回到“节点”屏幕。