# 将 SUM 与 IPv6 网络一起使用

在基于 IPv6 的 Windows 和 Linux 节点服务器网络中，您可以部署到远程节点。

要使基于 Windows 的服务器与远程节点服务器进行通信，SUM 使用现有凭据或用户提供的用户名和密码连接到 admin$ 共享。此共享是 Windows Server 提供的自动共享。在 SUM 连接到 admin$ 共享后，它在安装期间将一个引擎版本复制到节点服务器中。在启动该引擎后，SUM 使用该引擎在本地和远程节点服务器之间进行通信。

打开 SUM 进行通信所需的防火墙端口。在完成或取消安装后，SUM 将停止远程引擎，将其从节点中删除，在 Windows 防火墙中关闭端口，然后释放节点和本地系统之间的共享。

要使基于 Linux 的服务器与远程节点服务器进行通信，SUM 先使用用户提供的用户名和密码创建到节点服务器的 SSH 连接。在连接后，SUM 在安装期间将引擎复制到节点服务器中。在启动该引擎后，SUM 使用该引擎在本地和远程节点服务器之间进行通信。

在该过程中，SUM 在 iptables 防火墙中打开端口，以允许 SUM 通过 SSL 与 SUM 引擎通信以在本地和远程系统之间传送数据。在完成或取消安装后，SUM 停止远程引擎，将其从目标服务器中删除，在 iptables 防火墙中关闭端口，然后关闭到节点服务器的 SSH 连接。

要设置 IPv6 网络，请参阅针对您的操作系统的文档。