inventory


 
ノードをスキャンして、ファームウェア、ドライバー、およびハードウェアコンポーネントの現在インストールされているバージョンを特定できます。

構文 

smartupdate inventory [--nodes <nodelist>] [--baselines <baselinelist>] 

パラメーター 
--nodes [<nodelist>]
inventoryコマンドを実行するノードのリスト。各ノードは次の方法で指定できます。
•localhost
•127.0.0.1
•::1
--baselines [<baselinelist or install_set_name>]
SPP、コンポーネント、またはiLOに保存されたインストールセットのパスを指定します。ベースラインの場所にスペースや特殊文字が含まれる場合は、エスケープ文字（Linux）または二重引用符（Windows）を使用します。

iLOレポジトリに保存されたインストールセットを使用するには、ノードのIPアドレスまたはDNS名とベースラインインストールセットの名前を含めます。

ベースラインにノードリストを含める場合、SUMは、指定されたベースラインを持つノードでインベントリを実行します。ノードリストを含めない場合、SUMはベースラインでのみインベントリを実行します。

制限 

インベントリを実行する前に、setattributesコマンドを使用して管理オプション（use_ams、use_wmi、use_snmp、no_mgmt）を設定します。

暗号化キーを使用してVCノード上でインベントリが正常に完了したら、setattributesコマンドを使用して、encryption_keyパラメーターの詳細を割り当てます。

Windowsでの使用法 

C:\>smartupdate inventory /nodes 10.0.1.1 /baselines C:\Users\Administrator\Desktop\blds\ilo\26.33 

C:\>smartupdate inventory /nodes 10.0.1.1 /baseline <install_set_name> 

Linuxでの使用法 

$ ./smartupdate inventory --nodes 10.0.1.1 --baselines /root/Desktop/rono/blds/ilo 
リターンコード SUCCESS_NO_REBOOT
Windows: 0 

Linux：0 

テキスト：The command was successful.（コマンドが成功しました。） 
SUCCESS_REBOOT
Windows: 1 

Linux：1 

テキスト：The command was successful but a reboot is required.（コマンドが成功しましたが、再起動が必要です。） 
SUCCESS_NOT_REQUIRED
Windows: 3 

Linux：3 

テキスト：The command completed successfully, but was not required or everything was already current.（コマンドは正常に完了しましたが、コマンドが不要であったか、すべてが最新です。） 
FAILURE_GENERAL
Windows: -1 

Linux：255 

テキスト：A general failure occurred.（一般障害が発生しました。） For details, see the logs.（詳細は、ログを参照してください。） 
FAILURE_BAD_PARM
Windows: -2 

Linux：254 

テキスト：A bad input parameter was encountered.（不正な入力パラメーターが検出されました。） For details, see the logs.（詳細は、ログを参照してください。） 
FAILURE_COMPONENT_FAILED
Windows: -3 

Linux：253 

テキスト：The installation of the component failed.（コンポーネントのインストールに失敗しました。） 
FAILURE_COMMAND_FAILED
Windows: -4 

Linux：252 

テキスト：The command failed.（コマンドが失敗しました。） For details, see the logs.（詳細は、ログを参照してください。） 



   
