# 创建自定义基准和 ISO

##

通过创建自定义基准，您可以：

- 部署 SPP 发行版中的特定更新。

- 最小限度减小基准或 ISO 大小。

- 标准化在您的环境中部署的更新。

注意：

在创建自定义可引导 ISO 之前，请确保在本地目录中具有解压缩的 ISO。SUM 将 ISO 作为引导环境的来源。例如，最新的 SPP ISO。不要在一个目录中解压多个 ISO。

注意：

SUM 不支持通过自定义 SPP 创建另一个自定义 SPP。

您可以创建自定义 SPP 以及从 SPP 自定义下载网站 (https://www.hpe.com/servers/spp/custom/) 中下载自定义 SPP。

前提条件

- 将包含更新的目录作为基准添加到“基准库”屏幕中。

- 确保每个基准目录仅包含一个基准。例如，不要将 SPP ISO 和修复程序放在同一目录中。

过程

1. 单击 +添加，然后选择创建自定义。
2. 在说明文本框中，输入基准的说明。最大说明长度为 50 个字符。
3. 为版本选择一个日期，然后输入 1 或 2 个字符的标识符，例如，`1` 或 `1a`。

   基准名称是将说明和版本合并在一起自动生成的。

4. 在输出位置字段中，单击浏览以浏览到要保存基准的空目录。SUM 不允许使用非空目录。
5. 要使用基准创建可引导 ISO，请选择创建可引导 ISO 文件。

   要创建自定义可引导 ISO，必须将可引导 SPP 提取到本地目录中。

   在提取的源 ISO 位置字段中，单击浏览，然后选择 SUM 可从中找到提取的可引导 ISO 的根目录。例如：

   `C:\SUM\Baselines\spp_july2017`

   注意：

   不要在一个目录中存储多个可引导 ISO。

6. 在 SUM 源位置中，选择以下选项之一：
   当前工作目录

     复制当前使用的 SUM 版本。

   自定义目录

     从另一个目录中复制一个 SUM 版本。

   不包括

     在基准中不包含 SUM 副本。

     在 SUM 路径字段中输入目录路径，或者单击浏览，然后选择一个包含要使用的 SUM 版本的目录。

   注意：

   如果选择“可引导 ISO”，不包含将替换为提取的源 ISO 位置，从而显示具有 SUM 的 ISO 的位置。

7. 在基准源部分中，选择要在自定义基准中包括的组件所在的基准。
   注意：

   如果同一组件包含在多个源基准中，SUM 将多次列出该组件。如果从多个基准中选择该组件，SUM 将多次显示该组件，但基准仅包含一个组件文件副本。

   注意：

   早于 SUM 8.3.5 的 SUM 版本不支持处理 .fwpkg 组件。如果使用早于 SUM 8.3.5 的 SUM 版本创建自定义基准，您不能选择 .fwpkg 组件。支持处理 .fwpkg 组件的最低 SUM 版本为 8.3.5。

   注意：

   创建包含热修复程序软件包的自定义基准（附加基准）时，请确保热修复程序软件包的位置路径中不包含空格。

8. 在“过滤器”部分中：
   1. 选择是否要创建基准以进行机箱固件管理。
   2. 选择是否希望自定义基准：匹配 CloudSystem Matrix 版本。选中此选项以使用保存在本地系统中的 `MatrixConfig.xml` 文件。如果选择该选项，高级过滤器将变为不活动状态并且会禁用其他过滤器。

      如果您选择匹配 CloudSystem Matrix 版本，请执行下列操作：

      1. 选择是否要将自定义基准与本地系统上的 Matrix 定义 XML 文件进行比较。您可以从 http://www.hpe.com/info/matrixcompatibility 中下载最新的 Matrix 定义。

         SUM 不再支持将基准与 hpe.com 上的 Matrix 定义 XML 文件进行比较。

      2. 输入 Matrix 定义文件的目录。

   3. 选择所需的组件类型：固件、软件或固件和软件。
      注意：

      如果您想创建一个仅包含固件或软件更新的基准，请选择以下选项之一。要仅自动更新某个节点的固件或软件，请使用仅包含固件或软件更新的基准。

   4. 选择要在基准中包含的每种更新：
      重要更新

        需要立即部署的更新。

      推荐更新

        建议您尽早部署的更新。

      可选更新

        如果系统受发布的某个修复程序影响，或者要使用该版本提供的任何增强功能，请更新为该版本。

      高级过滤器

        要应用于基准，请选择该选项：

        过滤器类别 | 选项
        --- | ---
        体系结构 | 选择要在基准中包括的系统体系结构。
        操作系统 | 选择要在基准中包括的操作系统。选项列表是由源基准提供的。自定义基准仅支持通过 SPP 基准来源创建基准。要创建支持脱机固件更新的可引导 ISO，请选择所有 Linux 操作系统以包含可部署的所有固件。
        机箱 | 为您的环境选择机箱选项。
        组件类别 | 您可以部署的更新类型。
        服务器型号 | 选择要在基准中包含的服务器装置组件。选项列表是由源基准提供的。

        注意：

        SUM 支持为 SPP 源基准支持的节点类型创建基准。

9. 单击应用过滤器。SUM 将显示可用更新的列表。
10. 选择要在基准中包括的各个组件更新。使用搜索功能在列表中查找特定更新。
11. 要创建基准，请单击创建 ISO 并保存基准或保存基准。在单击创建 ISO 并保存基准或保存基准后，SUM 不会关闭“创建自定义基准”屏幕以便创建其他自定义基准。
    注意：

    在 Linux 主机上安装应用程序 `xorriso` 以创建 (UEFI) 可引导的自定义 ISO。

12. 要关闭“创建自定义基准”屏幕，请单击关闭。

##

SUM 保存包含自定义基准组件详细信息的 XML 文件。SUM 读取该 XML 文件，并将列表与目录内容进行比较。