# 関連するノードの展開動作

##

SUMがどのノードを自動的に追加できるかと、SUMがどのような順番でノードを展開するかを以下に示します。

Onboard Administrator

  関連するノードのタイプ：

  - iLO

  - Virtual Connect

  - SASスイッチ

  展開の動作：

  - 最初にOAを、次にその他のノードを展開します。

Virtual Connect

  関連するノードのタイプ：

  - Onboard Administrator

  展開の動作：

  - 最初にVCを、次にOAを展開します。

FCスイッチ

  関連するノードのタイプ：

  - パートナーFCスイッチ

  展開の動作：

  - 最初に選択されたスイッチに、次に関連するスイッチに展開します。

6Gb SAS BLスイッチ

  関連するノードのタイプ：

  - Onboard Administrator

  展開の動作：

  - 最初に選択されたスイッチに、次にOAに展開します。

iLO

  関連するノードのタイプ：

  - Onboard Administrator

  - サーバー

  展開の動作：

  - 最初にiLOに、次にOAおよびサーバーに展開します。
    注記:

    SUMは、iLO 5ではなく、iLO 4のノードにのみ関連付けられているサーバーを追加します。

サーバー

  関連するノードのタイプ：

  - なし

Superdome X

  関連するノードのタイプ：

  - なし

Superdome Flex

  関連するノードのタイプ：

  - なし

注記:

IPv4とIPv6が混在する環境を実行している場合、SUMは以下の問題を示す可能性があります。

- 関連するノードとともにIPv6 iLOを追加する場合、関連するノードがIPv4のみで構成されていると、SUMはIPv6ノードを表示します。

- SUMは、SASおよびFCスイッチについてはIPv6をサポートしません。