# SUM 模式

##

SUM 支持本地和远程部署。SUM 可在 Windows 和 Linux 中以联机和脱机模式运行。

GUI

  通过易于使用的基于浏览器的 GUI，可以在单个会话中将系统软件和固件组件部署到多个系统中并进行维护。

CLI

  可以使用 CLI 编写自定义安装脚本。此模式可能不支持 GUI 和交互式 CLI 的所有功能。有关详细信息，请参阅 https://www.hpe.com/info/sum-docs 上的《Smart Update Manager 8.4.0 CLI 和交互式 CLI 指南》。

输入文件 CLI

  您可以调用一个包含要使用的所有 SUM 参数的文本文件。有关详细信息，请参阅 https://www.hpe.com/info/sum-docs 上的《Smart Update Manager 8.4.0 CLI 和交互式 CLI 指南》。

交互式 CLI

  通过使用交互式 CLI，您可以编写在 SUM GUI 中提供的大多数命令的脚本。交互式 CLI 中提供的功能包括添加节点和基准，部署节点，收集日志文件以及生成报告。有关详细信息，请参阅 https://www.hpe.com/info/sum-docs 上的《Smart Update Manager 8.4.0 CLI 和交互式 CLI 指南》。

Linux 固件 RPM

  Linux 固件 RPM 模式为 Linux 节点提供简化的命令行部署模式。

从 ISO 中运行

  如果您的 ISO 包含更新，则可将该 ISO 复制到 DVD 或 U 盘。借助 DVD 或 U 盘，可在脱机交互模式或自动模式下运行 SUM。

  - 自动模式 - 在无交互的情况下更新固件组件。要启动自动模式，请执行以下操作：

    1. 将 DVD 或 U 盘装入服务器，将服务器引导至该 DVD 或 U 盘。

    2. 在一小段时间后，将启动 SUM 并部署更新。

  - 交互脱机模式 - 可使用 GUI 模式部署更新。要启动脱机交互模式，请执行以下操作：

    1. 将 DVD 或 U 盘装入服务器，将服务器引导至该 DVD 或 U 盘。

    2. 在启动 SUM 后，选择“交互模式”，然后继续操作。

注意：

如果在运行支持的操作系统的虚拟机上运行 SUM，请不要将更新部署到本地主机系统中。只需要将更新部署到远程节点中。