1.适用于25盘 expander 背板的固件升级

2.适用的制成板：
03022HYB
03024MSH
03029EUT
03029TDQ
03027QFN

3.升级方法
3.1.当前目录给安装脚本赋权 chmod 777 install.sh
3.2.运行升级脚本 ./install.sh upgrade 
3.3.执行上下电使固件生效
-- 支持smartkit批量升级功能

4.升级后版本为V160