# 协议类型分布

#### 报表功能

从协议类型分布图中可以看出TCP、UDP、ICMP和其他协议的流量所占的比例。如果是清洗设备，可以查看入流量和出流量的分布；如果是检测设备，则可以查看检测流量的分布。

#### 参数说明

表1 协议类型分布查询参数
参数 | 说明
--- | ---
方向 | 从下拉列表选择“Inbound”或“Outbound”方向类型。
设备 | 从下拉列表中选择网元。
防护对象 | 单击，在弹出的“防护对象”界面中选中一个防护对象，单击“确定”。
IP地址 | 输入目的IP地址，支持IPv4和IPv6两种格式。表示查询的是去往此防护对象IP地址的流量。
时间 | 分别单击，选择查询的开始时间和结束时间，或直接在输入框中修改时间。 结束时间应大于开始时间，且查询时间间隔不能超过一年。
单位 | 选择流量单位。流量单位有“pps”和“kbps”两种。默认为“pps”。

#### 报表展示

设备为“DDoS-清洗”，防护对象选择“全部”时，某个时间内查询到的流量的分布图和列表如图1所示。

图1 协议类型分布

设备为“DDoS-检测”，防护对象选择“全部”时，某个时间内查询到的流量的分布图和列表如图2所示。

图2 协议类型分布

#### 操作步骤

1. 选择“报表 > 专项报表 > 流量分析”。
2. 选择“协议类型分布”页签。
3. 输入查询参数。
4. 单击“查询报表”。

   显示符合查询条件的流量的分布情况。

5. 可选：以文件形式打开或保存查询结果，或将查询的报表发送到指定邮箱。

   - 单击，以PDF文件的形式打开或保存查询结果。最多只能显示10000条数据。
   - 单击，以EXCEL文件的形式打开或保存查询结果。最多只能显示10000条数据。
   - 单击，输入收件人邮箱并选择附件格式，单击“确定”。

父主题： 流量分析

版权所有 © 华为技术有限公司